附件1

用户水龙头水质监测结果

（2018年第二季度）

信息发布单位：宁波国家高新区卫生监督所

| 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | | | 监测指标合格率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | PH值 | 6.5-8.5 | 7.22 | 7.03 | 7.125 | 100% |  |
| 2 | 耗氧量(mg/L) | 3 | 0.89 | 0.64 | 0.765 | 100% |  |
| 3 | 色度（度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 100% |  |
| 4 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | | | 100% |  |
| 5 | 浑浊度（NTU） | 1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 100% |  |
| 6 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | | | 100% |  |
| 7 | 总硬度（mg/L） | 450 | 65.50 | 17.20 | 41.35 | 100% |  |
| 8 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 125 | 59 | 92 | 100% |  |
| 9 | 挥发酚类（mg/L） | 0．002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 100% |  |
| 10 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0．3 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100% |  |
| 11 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.110 | 0.060 | 0.085 | 100% |  |
| 12 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.076 | 0.002 | 0.361 | 100% |  |
| 13 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 100% |  |
| 14 | 氯化物(mg/L) | 250 | 9.65 | 7.40 | 8.525 | 100% |  |
| 15 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 11.70 | 5.70 | 8.70 | 100% |  |
| 16 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 1.92 | 0.72 | 1.32 | 100% |  |
| 17 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | ＜0.024 | ＜0.020 | ＜0.022 | 100% |  |
| 18 | 铝(mg/L) | 0.2 | ＜0.160 | ＜0.040 | ＜0.100 | 100% |  |
| 19 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.023 | 0.010 | 0.012 | 100% |  |
| 20 | 锰(mg/L) | 0.1 | ＜0.0024 | ＜0.0005 | ＜0.00145 | 100% |  |
| 21 | 铜(mg/L) | 1.0 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | 100% |  |
| 22 | 锌(mg/L) | 1.0 | ＜0.080 | ＜0.001 | ＜0.4005 | 100% |  |
| 23 | 砷(mg/L) | 0．01 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100% |  |
| 24 | 镉(mg/L) | 0．005 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.0015 | 100% |  |
| 25 | 铅(mg/L) | 0．01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | 100% |  |
| 26 | 汞(mg/L) | 0．001 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | 100% |  |
| 27 | 硒(mg/L) | 0.01 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 100% |  |
| 28 | 铬（六价）(mg/L) | 0．05 | ＜0.019 | ＜0.019 | ＜0.019 | 100% |  |
| 29 | 四氯化碳(mg/L) | 0．002 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | 100% |  |
| 30 | 三氯甲烷(mg/L) | 0．06 | 0．025 | 0.0067 | 0.01585 | 100% |  |
| 31 | 菌落总数(cfu/mL) | 100 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 100% |  |
| 32 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |  |
| 33 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |  |
| 34 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100% |  |

说明：

|  |
| --- |
| （1） 本信息来源于浙江中一检测研究院股份有限公司 |

（2） 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB2749-2006），

《生活应用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（3） 监测指标合格率（%）=单项指标合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。

附件2

用户水龙头水质监测合格率

（2018年第二季度）

信息发布单位：宁波国家高新区卫生监督所

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社区 | 监测点数  （个） | 监测指标数  （项次） | 监测指标综合合格率（%） | 备注 |
| 高新区 | 5 | 170 | 100 |  |
| 合计 | 5 | 170 | 100 |  |

说明：

（1） 本信息来源于浙江中一检测研究院股份有限公司。

（2） 水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB2749-2006），

《生活应用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（3） 监测指标合格率（%）=单项指标合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。